**Ausschreibungstext
STURM Schiebetür manuell EI230 C3 Feuerschutztür Typ ST 320-1**

**Sperrtürblatt mit integrierter Drehtür vor der Wand laufend**

**Pos** **Bezeichnung** **Einzel** **Gesamt**

1/0 Einflügelige Schiebetür **1** **Stk** €

 manuell mit Schließgewicht vorne und integrierter einflügeliger Drehtür

 (263) EI2 30 C5 Schiebetür, Ö-Norm B-3850, ÜA. E-14.1.2-11-8300, Typ ST 320-1

Lichter Durchgang BxH: : ……….mm

Elementaußenmaß BxH: : ……….mm

Wandöffnungsmaß BxH: : ……….mm

Wandstärke: : ……….mm

Öffnungsrichtung: ……….

Ausführung:

Zarge:

 Schiebetürmontageteile bestehend aus:

 Gewichtsschacht auf der Schließseite

 Schließseitiges Anschlagprofil, 33mm Einlauftiefe

 Labyrinth Leisten Sturz- und Öffnungsseitig

 Laufschienenunterkonstruktion für Wandmontage vorbereitet

 Verblendung der Laufschiene

 Bodenanschluss: U-Profil BxH = 25x25mm Flächenbündig im Boden versetzt

 Anschlagdichtung an der Hauptschließkante

 Heissrauchdichtung z. T. montiert bzw. lose mitgeliefert

Türblatt:

 Modell "dB Confort" 68mm, Stumpf

 Klimaklasse: 3b - Schalldämmwert Türblatt: Rw = 46 dB

 Segmentanzahl je Torflügel: 3 Stk

 Türkanten Einleimer Sipo Mahagoni

 Belag: Beidseitig glatt

Holzart / Oberfläche:

 Holzart >Türblatt: ……….

 >Montageteile: ………
 Oberfläche >Türblatt: ……….

 >Montageteile: ……….

Schienensystem:

 STURM HE-400 GV

 Schiebetürbeschlag komplett bestehend aus:

 Laufschiene sowie Wand- oder Deckenmuffen aus Stahl galv. verzinkt.

 Zweiachsige Spezialrollapparate mit kugelgelagerten Stahlrollen.

 Schließseitig montierter Gewichtsschacht mit individuell an das

 Türblattgewicht angepassten Schließgewichten.

 Hydraulischer Laufregler m. stufenlos einstellbarer Schließgeschwindigkeit.

 Hydraulischer Endlagendämpfer mit stufenlos einstellbarer Dämpfung.

 1 Stk. Haftmagnet für Daueroffenhaltung, 490 N, 24 V AC/DC, 1,5W.

 1 Stk. GEZE Unterbrechertaster "Unterputz", zum Auslösen der

 Feststellvorrichtung von Hand. Schaltspannung max. 250 V AC.

Sichtbeschläge:

 Beidseitig Muschelgriff KWS 5207, in Edelstahl matt.

 Griffhöhe 1050 mm, BxH 90 x 200 mm

Integrierte Drehtür:

 Lichter Durchgang BxH: .................................

 Panikschloss mit Turnhallenmuschelgriff.

 Bänder und Türschließer verdeckt liegend